Настройка терминала для работы с ККМ
Руководство пользователя

Данное руководство описывает настройку терминалов самообслуживания под управлением ПО «Апельсин» для работы с контрольно-кассовым оборудованием фирм «Атол» и «Ярус».

Система приема платежей «Апельсин»
24.03.2010

I.	Установка драйверов ККМ

1)	Для ККМ фирмы «Атол»
Paykiosk: PayVKP-80K, PayPPU-700K, PayCTS-2000K и прочие (см. полный список: http://www.atol.ru/products/programs/special/driver/driver-kkm):
1.	Скачайте «Драйвер для работы с ФР «Атол» в разделе «Программное обеспечение» (Меню в Личном кабинете  Сервис  Программное обеспечение  Драйвера и прошивки) или по ссылке: http://soft.apelsintm.ru/Drivers/DTO6_2010_03_02.zip.
2.	Распакуйте скачанный архив.
3.	Запустите SETUP.EXE
4.	Следуя указаниям мастера установки драйвера «Атол» и завершите установку.
5.	Запустите программу «Тест «Драйвер ККМ» (Пуск  Все программы  АТОЛ  Драйверы торгового оборудования  Тесты  Драйвер КММ).
6.	 Нажмите «Настройка свойств»:

7.	В окне «Свойства» нажмите «Поиск оборудования»:

8.	В окне поиска оборудования укажите модель установленной ККМ и нажмите «Поиск»:

9.	После того, как процесс сканирования завершится, убедитесь, что в списке «Найденные устройства» присутствует подключенная ККМ и нажмите «Создать все» для сохранения настроек, затем «Закрыть» для возврата к предыдущему окну:

10.	Проверьте связь с ККМ:

11.	Закройте программу «Тест «Драйвер ККМ».
12.	Перейдите к следующему этапу настройки терминала: Настройка ПО «Апельсин».
2)	Для ККМ фирмы «Ярус» (Ярус 01-К, Ярус-02К):
Эта часть руководства находится в разработке. Следите за обновлениями документации в разделе «Программное обеспечение и документация» на нашем сайте: http://soft.apelsintm.ru
II.	Настройка ПО «Апельсин»
1)	Запустите программу  «Конфигуратор» 
 с рабочего стола либо из папки установки программы (C:\WB_V5\Work\) файл configurator.exe
В окне конфигуратора укажите тип ККМ: «Атол», «Ярус» или «Прим» и, при необходимости, нефискальный режим ККМ:

2)	В появившемся окне введите пароль доступа (пароль кассира) к вашей ККМ:

В ККМ фирмы «Атол» пароль доступа по умолчанию равен «1». В ККМ «Ярус» следует ввести пароль администратора (по умолчанию «30»).
3)	В следующем окне введите пароль администратора ККМ:

	В ККМ фирмы «Атол» и «Ярус» пароль администратора по умолчанию равен «30».

Узнать пароли доступа и администратора можно в документах, прилагающихся к ККМ или у сотрудников центра технического обслуживания (ЦТО) вашей ККМ.

4)	Закройте программу «Конфигуратор».
5)	Запустите «Терминальный клиент СПП «Апельсин».
6)	Произведите оплату любой услуги для проверки работы ККМ.
7)	Убедитесь в правильности оформления платежного документа.

Если у вас возникли проблемы на этапе подключения ККМ и установки драйверов, обратитесь в службу технической поддержки ЦТО. С проблемами настройки ПО для приема платежей следует обратиться в службу поддержки СПП «Апельсин».